PRODINSA ARGENTINA S.A.
Piñero, Pcia de Santa Fe
Argentina
BUFFER
Hoja de Datos de Seguridad

1. Identificación del Producto y del Fabricante.

1.1.Producto:  BUFFER

1.2. Fabricante: Prodinsa Argentina S.A.

       Piñero, Pcia de Santa Fe, Argentina

1.3 Nombre químico: alcohol graso etoxilado (6,5 moles)

1.4. CAS No: 66455-14-9
1.5. Uso: Coadyuvante – regulador de pH – secuestrante cationico

2. Clasificación de riesgos.

2.1. Inflamabilidad: No inflamable 

2.2 Clasificación toxicológica: CLASE III: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO
3. Propiedades físicas y químicas.

3.1. Aspecto físico: Líquido (concentrado soluble)
3.1.1. Color: fucsia 219 C
3.1.2 Olor: Característico

3.2. Presión de vapor: no corresponde

3.3. Punto de fusión: no corresponde

3.4. Punto de ebullición: no corresponde

3.5. Solubilidad en agua a 20º: no corresponde

4. Primeros auxilios.

4.1.Inhalación: llevar al accidentado a un lugar seco y sombrío. Aflojar la ropa. Si es necesario dar respiración artificial

4.2. Piel: en caso de contacto con la piel, quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón la zona expuesta. En caso que aparezca irritación y persista acudir al médico.

4.3. Ojos: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Acudir al médico

4.4. Ingestión: Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Procurar inmediata atención médica. Mantener al paciente en reposo hasta la llegada del médico. 

5. Medidas contra el fuego.

5.1 Medios de extinción: Anhídrido carbónico o agentes químicos secos, espuma

5.2 Procedimientos de lucha específicos: En áreas confinadas o en caso de exposición a los productos de combustión usar máscara facial completa con equipo de respiración autónomo y ropa de protección. Controlar el líquido proveniente de la lucha contra el fuego, impidiendo que vaya a desagües o cursos de agua.

6. Manipuleo y almacenamiento.

6.1. Medidas de precaución personal: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Durante su preparación y aplicación deben observarse rigurosamente todas las precauciones correspondientes al producto con el cual se aplica BUFFER. Después de usado el producto lavarse bien con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

No beber, comer o fumar durante la preparación y aplicación. Usar durante la aplicación antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la dilución del producto.

6.2. Almacenamiento: almacenar en su envase original con etiqueta visible, herméticamente cerrado, en ambiente cerrado y bien ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. No almacenar junto a alimentos y forrajes.

7. Estabilidad.

7.1. Estabilidad: El producto es estable en condiciones normales de manipuleo y almacenamiento

8. Información toxicológica.

8.1. Inhalación: > 13,4 mg/L – CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO)
8.2. Ojos: Corrosivo ocular
8.3. Piel: Corrosivo dermal
8.4. Ingestión: CLASE III: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO
8.5. Toxicidad aguda.

8.5.1. Oral DL50: > 3000 mg/Kg (ratas)

8.5.2. Dermal DL50: >4000 mg/kg (ratas)

8.5.3. Inhalación: CL50 (rata): >13,4 mg/L - CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO)
8.5.4. Irritación de la piel: CORROSIVO DERMAL (PELIGRO) CATEGORIA I: Provoca quemaduras en la piel
8.5.5. Sensibilización de la piel: No sensibilizante dermal
8.5.6. Irritación para los ojos: CORROSIVO OCULAR (PELIGRO) CATEGORIA I: Causa daño irreversible a los ojos
8.6. Toxicidad sub-aguda: no disponible

8.7. Toxicidad crónica: no disponible
8.8. Mutagénesis: No mutagénico (alcohol graso etoxilado)
9. Información ecotoxicológica.

9.1. Efectos agudos sobre peces: CL50 (96 hs): 35,98 mg/L - LIGERAMENTE TÓXICO
9.2. Toxicidad para aves: DL50 : > 2000 mg/kg – PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
9.3  Toxicidad para abejas: DL50: > 24,51 (g/abeja – LIGERAMENTE TÓXICO
9.3. Efecto de control: coadyuvante
10. Acciones de emergencia.

10.1 Recoger el líquido derramado con un material absorbente como arena, tierra o diatomeas. Evitar las salpicaduras del material. Recolectar el material en recipientes bien cerrados e identificados y enviar para su incineración a sitios autorizados
10.2. Fuego: en caso de incendio utilizar anhídrido carbónico, agentes químicos secos o espuma.

10.3 Disposición final: Una vez usados los envases deben someterse al triple lavado e inutilizarse por perforación. Luego deben ser colocados en tambores o contenedores, en lugar seguro hasta su traslado a Centros de Acopio autorizados que efectuarán la disposición final.

11. Información para el transporte.

11.1.Terrestre. transportar solamente el producto en su envase herméticamente cerrado y debidamente etiquetado, lejos de la luz, de agentes oxidantes y ácidos y de la humedad. 

11.2. Aéreo: transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.

11.3.Marítimo: transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.
