PRODINSA ARGENTINA S.A

Piñero
Pcia de Santa Fe

PRODINOLEO METILADO

Hoja de Datos de Seguridad

1. Identificación del Producto y del Fabricante.

1.1. Producto.PRODINOLEO METILADO
1.2. Fabricante: PRODINSA ARGENTINA S. A.; Piñero, Pcia de Santa Fe.
1.3. Nombre químico: esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal
1.4. CAS No: No corresponde

1.5. Peso molecular: No corresponde

1.6. 
Uso: COADYUVANTE

2. Clasificación de riesgos.

2.1. Inflamabilidad: NO INFLAMABLE

2.2. Clasificación toxicológica : CLASE IV. PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO
3. Propiedades físicas y químicas.

3.1. Aspecto físico: Concentrado emulsionable (EC)
3.1.1. Color: Ambar
3.1.2. Olor: característico
3.2. pH: 5,95
3.3. Densidad. Densidad relativa a 20ºC:  0,90 g/ml
3.4. Solubilidad en agua a 20 ºC: no corresponde
3.5. Temperatura de descomposición: no disponible
4. Primeros auxilios

4.1. Inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial.

4.2. Piel: quitar las ropas y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón y enjuagar.
4.3. Ojos: enjuagar inmediatamente con agua limpia durante por lo menos 15 minutos.
4.4. Ingestión: No inducir el vómito. No administrar nada por boca si la persona está inconsciente. Procurar asistencia medica
5. Medidas contra el fuego

5.1. Medios de extinción: Químicos secos, espuma, dióxido de carbono, niebla de agua.
5.2. Procedimientos de lucha específicos: Evacuar al personal a un área segura.  Mantener al personal retirado y en dirección del viento contraria al fuego.  Usar aparatos de respiración autónoma.  Vestir equipos de protección total.

6. Manipuleo y almacenamiento

6.1. Medidas de precaución personal: Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Evitar el contacto del producto con los ojos. Usar guantes, gafas y ropa protectora adecuada para su aplicación. Durante su preparación y aplicación deben observarse rigurosamente todas las precauciones correspondientes al producto con el cual se aplica PRODINOLEO METILADO. Después de usado el producto lavarse bien con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No beber, comer o fumar durante las tareas de aplicación. Aplique solamente la dosis recomendada. 
6.2. Almacenamiento: Almacenar en envases originales, a la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de intensa luz y/o calor.
7. Estabilidad y reactividad.

7.1. Estabilidad: estable en condiciones normales de almacenamiento.

7.2. Reactividad: no reactivo con el material del envase.

8. Información toxicológica

8.1. Inhalación: evitar su inhalación
8.2. Ojos: Moderadamente irritante ocular
8.3. Piel: Leve irritante dermal
8.4. Ingestión: evitar su ingestión
8.5. Toxicidad aguda.

8.5.1. Oral:     DL  50  oral aguda, en ratas: > 5000 mg/kg – CLASE IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO
8.5.2. Dermal: DL 50  dermal aguda, en ratas: > 5000 mg/kg – CLASE IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO

8.5.3. Inhalación: CL 50 inhalatoria aguda,  en ratas: > 12,5  mg/l: CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO)
8.5.4. Irritación de la piel: CATEGORIA IV - LEVE IRRITANTE DERMAL
8.5.5. Sensibilización de la piel: NO SENSIBILIZANTE

8.5.6. Irritación para los ojos: CATEGORIA III - MODERADAMENTE IRRITANTE OCULAR
8.6. Toxicidad  subaguda:  no disponible
8.7. Toxicidad crónica: no disponible
8.8. Mutagénesis: no mutagenico (principio activo)
9. Información ecotoxicológica.

9.1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: CL50 (96 hs): > 100 mg/L – PRACTICAMENTE NO TOXICO
9.2. Toxicidad para aves: DL50: > 2000 mg/kg – PRACTICAMENTE NO TOXICO
9.3. Persistencia en suelo: no produce un impacto significativo al degradarse.
9.4. Efecto de control: Coadyuvante

10. Acciones de emergencia.

10.1. Derrames: En caso de derrames, cubra lo volcado con material absorbente (tierra, aserrín, etc.), barra prolijamente, recoja el barrido y colóquelo en un recipiente cerrado y bien identificado para su envío y posterior destrucción por Empresas autorizadas.
10.2. Fuego: Utilizar para la extinción químicos secos, espuma, dióxido de carbono, niebla de agua
10.3. Disposición final.

Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases, no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc) y pueden aplicarse diluidos con agua sobre alambrados y zonas no cultivadas.

Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, en un sector aislado hasta su traslado a una Planta de Tratamiento para su incineración, en incineradores autorizados para tal fin.
11. Información para el transporte.

11.1. Terrestre: no regulado
11.2. Aéreo: no regulado
11.3. Marítimo: no regulado
