

HOJA DE SEGURIDAD ANTIESPUMANTE PRODINSA


1. Indicación de sustancia y Empresa:
Producto:	ANTIESPUMANTE PRODINSA                                           Empresa:	PRODINSA ARGENTINA S.A.
[bookmark: _GoBack]
Ruta Prov14  Km 12,8 (Ruta 14 y AO12) - Piñero
(2119) – Santa Fe – Argentina      Tel. / Fax: 341-6589203

2. Composición/Información sobre los componentes:

Naturaleza Química:
Antiespumante siliconado.

3. Posibles peligros:
Información respecto al riesgo para el hombre y el medio Ambiente: Este material no es peligroso

4. Medidas de primeros auxilios
En caso de inhalación:
No se requieren medidas especiales.
Contacto con la piel:
Lavar con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos:
Lavar rápidamente con abundante agua durante 10 a 15 minutos y llamar al médico.
En caso de ingestión:
Provocar el vómito.

5. Medidas de protección para la extinción de incendios:
Medios de extinción adecuados:
Adaptar las medidas para la extinción de incendios según el entorno.
Vestimenta de protección especial: Equipos de protección adecuados.
Información adicional:
El producto no es inflamable.


6. Medidas en caso de vertido accidental:

Medidas de protección personal:
No se requieren medidas especiales.
Medidas de protección para el medio ambiente: Recoger con material absorbente.






Método para la limpieza:

Recoger con medios mecánicos y eliminar en forma adecuada.

7. Manipulación y almacenamiento:
Manipulación
Manipular con cuidado razonable para evitar rotura de envase.
Almacenamiento
Proteger de posibles heladas invernales.
Conservar herméticamente cerrado. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 30 ºC

8. Límites de exposición / Protección personal:

Equipo de protección personal:
Protección de las vías respiratorias:
En lugares ventilados, ninguna.

Protección de las manos:
Guantes de goma o PVC.
Protección de los ojos:
Gafas de protección recomendadas.

Protección cutánea:
Ropa que proteja la piel del contacto con el producto.

Medidas generales de higiene y seguridad:
No comer, beber o fumar al manipular productos químicos.

9. Propiedades físicas y químicas:
Estado físico:	Líquida Color:	Blanquecino
Olor:	Leve

Densidad:	0.998  0.001 g/cm3 (20º C) Punto de ebullición: 100º C a 1013 hPa
Presión de vapor: 23 hPa (20ºº C) Acidez:	pH 6.5  1% Solubilidad en agua: Soluble





10. Estabilidad y reactividad:
Reacciones peligrosas:
No se conocen reacciones peligrosas si el producto se almacena y maneja correctamente.

Polimerización espontánea:
No posee datos.
Productos de reacción peligrosos:
A partir de los 150ºC se liberan pequeñas cantidades de formaldehído a causa de la oxidación.

11. Informaciones toxicológicas:

No es muta génico, cancerígeno ni teratógeno. No presenta toxicidad aguda.

12. Información ecológica:
Según la experiencia hecha hasta la fecha no es de prever que sea tóxico para los peces. No son de prever efectos negativos para las depuradoras.
13. Indicaciones para su eliminación:
Producto:
Eliminación correcta mediante incineración en una incineradora para residuos especiales. Cantidades pequeñas pueden incinerarse en una incineradora para basuras domésticas en observancia de la normativa local.
Envase contaminado:
Vaciar los envases por completo (no debe gotear ni caer producto; limpiar las paredes con una espátula). Preferentemente los envases deben utilizarse o aprovecharse observando la normativa aplicable a cada caso.

14. Información relativa al transporte:

Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE:

	GGVS/GGVE:
ADR/RID:
Placa de advertencia: Denominación del material: Observaciones:
Símbolos de envío:
Correo urgente:
	no es un material peligroso
no es un material peligroso Nº peligro; Nº sustancia:




autorizado





15. Otras informaciones:




Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.
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